通过消息队列向服务器发送命令

1. 说明
2. 启动和关闭命令

启动命令： {"CmdType":-100}

关闭命令： {"CmdType":-101}

1. Version命令

向消息队列发送：以下命令

{"CmdType":2,"HwCode":"3924220812"}

订阅方收到以下命令

{"Ext\_RawCommand":"[3G\*3924220812\*002C\*VERNO,G601\_GM2\_(ZH)\_V1.0\_2017.08.31\_09.49.54]","Ext\_ReceiveTime":"2018-02-10T15:09:31.0046445+08:00","Ext\_IsCmdValid":true,"Ext\_CmdStatus":2,"Ext\_CmdType":2,"Ext\_CmdParameter":null,"Format\_HwVendor":"3G","Format\_HwCode":"3924220812","Format\_HexLength":"002C","Format\_Conent":"VERNO,G601\_GM2\_(ZH)\_V1.0\_2017.08.31\_09.49.54"}

1. Find 命令

Json内容：

{"CmdType":3,"HwCode":"3924220812"}

1. PHB 设置电话本命令

向消息队列发送以下命令

{"ContactList":[{"Phone":"20000","Name":"黄0"},{"Phone":"20001","Name":"黄1"},{"Phone":"20002","Name":"黄2"},{"Phone":"20003","Name":"黄3"},{"Phone":"20004","Name":"黄4"}],"CmdType":4,"HwCode":"3924220812"}

1. 开关计步器

终端计步功能的开关.status 1打开，0关闭

{"CmdType":5,"HwCode":"3924220812","Status":1}

1. 发送消息

{"CmdType":6,"HwCode":"3924220812","Message":"Hello 你好！"}

1. Upload

设置终端定时上报的时间间隔.此上传间隔针对手表出于震动状态时，手表静止时不传位置数据。

{"CmdType":7,"HwCode":"3924220812","Interval":10}

1. 电话

{"Phone":"18664323023","CmdType":8,"HwCode":"3924220812"}

1. SOS1

{"Phone":"18664323023","CmdType":9,"HwCode":"3924220812"}

1. SOS2

{"Phone":"18664323023","CmdType":10,"HwCode":"3924220812"}

1. SOS3

{"Phone":"18664323023","CmdType":11,"HwCode":"3924220812"}

1. SOS

{"CmdType":12,"HwCode":"3924220812","Phones":["120","119","110"]}

1. HRTSTART心率检查（小写）

[3G\*8800000015\*len\*hrtstart,x]

x为上传间隔时间，单位秒,连续上传时最小时间不小于300秒，最大不超过65535.

实例：[3G\*8800000015\*len\*hrtstart,300]

终端会每隔300秒检测一次心率

x为1则代表终端心率单次上传，上传完后自动关闭。

x为0则代表终端心率上传关闭。

心率下发

发送数据：[3G\*3924220898\*000A\*hrtstart,1][1次]

收到数据：[3G\*3924220898\*0008\*hrtstart]

消息队列发送实例

{"CmdType":13,"HwCode":"3924220812","Interval":1}

1. 心率上传结果HEART(小写)

终端上传：

[3G\*8800000015\*len\*heart,x]

x为每分钟心率数据。

实例：[3G\*8800000015\*len\*heart,100]

代表终端的心率为：100次/分钟

23:40:16 收到数据：[3G\*3924220898\*0007\*heart,0]

1. 定位 CR

{"CmdType":15,"HwCode":"3924220812"}

1. 计步时间段设置

{"ArrrayTimeSpan":["8:10-9:30","9:10-10:30","18:10-19:30"],"CmdType":16,"HwCode":"3924220812"}